

**RTD70303**

**(Schraag t.b.v. uitwisselen aansluitingen)**

**Toepassing**

Het “fixeren” van de opzetpaal aan de Din balk bij het uitwis- selen van diverse aansluitingen.

Bij de volgende opzetpalen kan de Railtech Schraag worden toegepast.

HE200/HE220/HE240/HE300 zowel A als B uitvoering

Railtech BV ©

# **Voordeel van de Railtech Schraag**

1. Geen kettingratels en andere gereedschappen meer nodig om de opzetpaal naar of van de Din balk te krijgen

# **Werkwijze**

1. Zet de Railtech Schraag vast aan opzetpaal en Din balk .
2. Met de spindel van de Railtech Schraag kan er eventueel nog worden gesteld.

# **Belangrijke informatie**

Afmetingen : ca 940/1140x380mm

Gewicht : ca 16,5 kg

Artikelnummer : RTD70303